附件：

节能效果分析评价报告编制指南
（适用于工业企业、节能服务机构、交通运输、公共机构、公共建筑单位）
摘要表（见附件）
第一章 企业基本情况
第一节 企业生产工艺及用能设备
简要介绍企业年度内生产工艺情况，附主要生产工艺流程图和必要的能源利用流程图，给出主要用能设备一览表和能源计量器具一览表。
第二节 企业产品、产能及产量
明确企业生产的产品结构，2018年和2019年各类产品的设计产能和分月的产量。对于公共建筑，明确建筑面积、使用功能及范围、使用人数等信息；对于交通运输企业，可根据实际情况填写车辆数、里程数等信息。给出2018和2019年企业产值和工业增加值，上述信息应与报统计局报表一致。
第二章 企业能源利用状况和能效水平
第一节 企业能源消费结构
明确企业2018年和2019年能源消费结构和综合能源消费量（当量值和等价值），给出各类能源分月的实际消费量数据。重点用能企业需附报统计局2018年和2019年的“能源消费结构表”和“能源消费结构附表”。
第二节 企业能效技术指标分析及对标
给出企业2018年和2019年单位产品能耗指标的核算结果，并与现行国家和山东省限额标准、行业准入条件等进行对标。重点用能企业需附报统计局2018年和2019年的“单位产品综合能耗指标情况表”、“影响产品（产值）能耗变化的因素说明”和“节能目标完成情况表”。
[bookmark: _GoBack]第三章 节能措施及节能量测算
第一节 措施法计算节能量
给出对2019年较2018年有节能效果的节能措施（仅限于2018年和2019年完成、并在2019年实施见效的相关措施），应包括但不限于：节能技术改造、淘汰落后产能及落后机电设备、新能源及可再生能源替代、加强节能管理等措施，并附相应技改项目的立项文件、节能批复、环评批复等。
按照《用能单位节能量计算方法》（GB/T 13234-2018）的要求，测算上述节能措施所引起的节能量，原则上应通过能源计量器具计量结果反映，如计量手段缺失无法给出直接证明，应给出定量计算过程和结果。
第二节 整体法计算节能量
（本节可选择性编制）
根据企业具体情况，参照《用能单位节能量计算方法》（GB/T 13234-2018），使用整体法测算节能量。注意，只有当有确切直接的证据证明企业能源消耗与产品产量或产值（或增加值）成正比关系时，才允许按上述标准中附表B的简化方法进行计算。
通过整体法和措施法两种方法进行计算，取两种结果的较小值作为企业节能量。注意节能量均以等价值计算，电力等价值折标系数取0.307kgce/kWh。
附图、附表、附件

注：上述节能效果分析评价报告编制过程中，相关数据的获取应与企业能源统计、财务、生产部门对接。

附摘要表
	企业名称（盖章）
	
	行业类型及代码
	

	厂区现址
	

	产品结构及产能
	

	2019年产品及产量1
	

	2018年产品及产量
	

	2019年总产值（万元）
	
	2019年工业增加值（万元）
	

	2019年能源消费量（当量值，吨标煤）2
	
	2019年煤炭消费量（实物量）
	

	2018年能源消费量（当量值，吨标煤）
	
	2018年煤炭消费量（实物量）
	

	2019年能源消费结构3
	
	种类
	单位
	数量
	参数4

	
	输入
	煤炭
	
	
	

	
	
	天然气
	
	
	

	
	
	电力
	
	
	

	
	
	蒸汽
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	
	产出
	电力
	
	
	

	
	
	蒸汽
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	节能措施
	时间
	节能技术及管理措施5
	完成月份
	实施效果及节能量

	
	2018年
	
	
	

	
	2019年
	
	
	

	节能量6
	整体法测算的节能量（等价值，吨标煤）
	

	
	措施法测算的节能量（等价值，吨标煤）
	


注：1、对于工业企业，填写产品及产量；对于公共建筑，填写建筑面积、使用人数等信息；对于交通运输企业，可根据实际情况填写车辆数、里程数等。
2、“2019年能源消费量和煤炭消费量”，对于规上企业应填写报统计局的数据，对于规下企业应填写实际统计数据。
3、“能源消费结构”以统计口径为准，可参照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）。
4、“参数”中明确该类能源的具体参数，如煤炭的热值、蒸汽的压力和温度等。
5、“节能技术及管理措施”应包括但不限于：节能技术改造、淘汰落后产能及落后机电设备、新能源及可再生能源替代、加强节能管理等措施，仅填写2018~2019年完成并已实施见效的相关措施或项目。
6、节能量计算中，基期为2018年，报告期为2019年。

联系人及联系方式：


节能效果分析评价报告编制要点
（适用于节能成果）

一、给出申报节能成果在2018-2019年推广实施情况表，应包括推广实施项目的名称、推广实施内容、成果实施前的情况、项目开竣工时间、实施后运行情况等。
二、对应2018-2019年推广实施情况表，逐个项目给出实施前和实施后能耗量、2019年度节能量的数据来源、计算依据和计算过程说明，以及相应的证明材料。
注意节能量仅涵盖2018年1月至2019年12月前已竣工投产的项目，且仅计算2019年较2018年的节能量，如某项目于2019年5月投产，仅可根据2019年6-12月的运行情况，测算较2018年同期实施前的节能量。
